# Шпаргалка

Радиостанция Карат-2Н

Переделка UD0CAJ

Меню

Меню управления состит из 10 пунктов, которые нумеруются от 0 до 9. Меню разделено на две части: основное меню и инженерное меню. Переход по пунктам внутри каждой части меню осуществляется путём кратковременного нажатия на ручку настройки. Переход между основным и инженерным меню осуществляется путём длительного нажатия на ручку настройки. В основном меню производятся быстрые настройки. В инженерном меню производятся дополнительные настройки, которые не требуется выполнять при обычной работе на радиостанции.

В остальном, методика работы и обслуживания радиостанции аналогична заводскому варианту и производится согласно заводской инструкции по эксплуатации.

Карта меню

Частота опоры Гц

Меню 3

Главный экран

Меню 0

Кратковременное нажатие

Длительное нажатие

Установка минут

Меню 9

Установка часов

Меню 8

Максимальная частота диапазона

Меню 7

If-shift

Меню 2

Шаг настройки Гц

Меню 1

Минимальная частота диапазона

Меню 6

Калибровка кварца синтезатора

Меню 5

Калибровка вольтметра

Меню 4